机型：CR-200B标准机9国语言stm32f103ret6主控芯片国际版加bltouch
触摸屏固件版本：V1.0.2 （迪文屏显示触摸屏版本号）
触摸屏语言：中/英/西/德/法/俄/葡/意/土耳其
对应主板固件版本：V1.0.7-S1 （打印暂停后继续回复暂停按钮消失解决;S1表示主控芯片为f103ret6）

1，先使用下载器烧写bootloader到主板中；然后再将主板固件，屏幕固件分别放入到固件SD卡中，开机进行固件升级；升级完成后屏幕SD卡拔出，主板SD卡拔出。
2，将InitEEPROM.gcode放入到SD卡，然后像正常运行gcode一样，打印运行一次，完成相关参数配置；
之后打印等再也不用运行InitEEPROM.gocde文件了。